附件2

健康快车停靠条件

1. 拥有一条120米长的盲端铁路专用线，要求离主干道10米以外，以避免震动和鸣笛声影响手术和患者休息。

2. 停靠点附近能为列车提供符合饮用水标准的自来水、供电及排污设施的条件。

3. 停靠点附近有公共厕所或临时厕所，供患者及陪护人员使用。

4. 能为列车安装两部电话（一部市话功能，一部带国际直拨功能的直线电话），接通宽带、闭路电视线（健康快车可以按当地居民用电、用水、上网费用标准支付健康快车所发生的各项费用）。

5. 列车停靠点附近须有一所二级以上医院作为健康快车基地医院（提供100－120张病床），基地医院配有相关数量的眼科医生和护士负责筛选及术前、术后的治疗和护理工作，基地医院距停靠点不要太远。

6.供电电压标准为三相四线制动力交流电，变正器容量为400KVA.电压380V。连接电缆线为75mm（铜）/90mm（铝）。外加20A空开闸盒。